





ПЕРЕЧЕНЬ

 видов и объемов испытаний и измерений, выполняемых лабораторией 

высоковольтных испытаний и измерений ООО «КАМАЗ-Энерго»
1.   
Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до и 

  
выше 1 кВ

1.1
измерение сопротивления изоляции;
1.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
1.3
измерение сопротивления постоянному току.
2.    
Испытание силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ
2.1
измерение характеристик изоляции; 

2.2
измерение тангенса угла диэлектрических потерь;
2.3
испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
2.4
измерение сопротивление обмоток постоянному току;
2.5
проверка коэффициента трансформации;
2.6
проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и 
полярности выводов однофазных трансформаторов;
2.7
измерение тока и потерь холостого хода;
2.8
проверка работы переключающего устройства;
3.
Испытание измерительных трансформаторов напряжения 
до 110 кВ
3.1
измерение сопротивления изоляции обмоток;
3.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц;
3.3
измерение сопротивления постоянному току;
3.4
измерение тока и потерь холостого хода;
3.5
измерение коэффициента трансформации.
4. 
Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением 
до 110 кВ

4.1
измерение сопротивления изоляции;
4.2
измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции;
4.3
испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц;
4.4
измерение коэффициента трансформации;
4.5
измерение сопротивление обмоток постоянному току;

5. 
Испытание масляных выключателей

5.1
измерение сопротивления изоляции; 

5.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты; 
5.3
измерение сопротивления постоянному току;
6. 
Испытание воздушных выключателей

6.1
измерение сопротивления изоляции; 

6.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты; 
6.3
измерение сопротивления постоянному току;
7.
Испытание элегазовых выключателей

7.1
измерение сопротивления изоляции; 

7.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты; 
7.3
измерение сопротивления постоянному току;
8. 
Испытание вакуумных выключателей
8.1
измерение сопротивления изоляции; 
8.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц; 

8.3
измерение сопротивления постоянному току;
9. 
Испытание выключателей нагрузки напряжением до 35 кВ
9.1
измерение сопротивления изоляции; 

9.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты; 
9.3
измерение сопротивления постоянному току;
10. 
Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 
напряжением до 110 кВ
10.1
измерение сопротивления изоляции; 

10.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты; 
10.3
измерение сопротивления постоянному току;
11. 
Испытание комплектных распределительных устройств 
внутренней и наружной установки напряжением до 35 кВ 
11.1
измерение сопротивления изоляции;
11.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
11.3
измерение сопротивления постоянному току;

12. 
Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов) 
напряжением до 35 кВ 
12.1
измерение сопротивления изоляции;
12.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
12.3
проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений.
13. 
Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 35 кВ 

13.1
измерение сопротивления изоляции;
13.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
13.3
проверка качества выполнения болтовых контактных соединений;
14. 
Испытание вентильных разрядников и ограничителей 
перенапряжения напряжением до 110 кВ

14.1
измерение сопротивления; 

14.2
измерение тока проводимости;
14.3
измерение пробивного напряжения при промышленной частоте;
15. 
Испытание вводов и проходных изоляторов напряжением до 110 кВ
15.1
измерение сопротивления изоляции обмоток;
15.2
измерение тангенса угла диэлектрических потерь;
15.3
испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
16. 
Испытание подвесных и опорных изоляторов напряжением 
до 35 кВ
16.1
измерение сопротивления изоляции;
16.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
17. 
Испытание трансформаторного масла

17.1
испытание на диэлектрическую прочность;
17.2   измерение тангенса угла диэлектрических потерь;

17.3   измерение температуры вспышки в закрытом тигле.
18. 
Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки 

напряжением до 1 кВ

18.1
измерение сопротивления изоляции;

18.2
испытание повышенным напряжением промышленной частоты;

18.3
проверка действия автоматических выключателей;

18.4   проверка устройств защитного отключения;

19.     Заземляющие устройства

19.1
измерение сопротивления заземляющих устройств;

19.2
проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;

19.3
проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой ТN.

20. 
Испытание силовых кабельных линий до 10 кВ
20.1
проверка целостности и фазировки жил;
20.2
измерение сопротивления изоляции;
20.3
испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.
21.     Испытание средств защиты

21.1   определение напряжения индикации; 
21.2   испытание изоляции повышенным напряжением промышленной 

          частоты.

21.3   проверка тока, протекающего через изделие.
